**Technická specifikace k doplnění**

Účastník

Název:

Sídlo:

IČ:

Statutární orgán:

* Dodávka musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou do místa plnění   
  tj. **doprava zboží/vybavení do místa plnění**, školení pracovníků apod.
* **Dodané zboží/vybavení musí být nové**, dosud nepoužité a musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů, technických norem, platných předpisů a norem pro tyto produkty.

Sběrná nádoba na plastové odpady – 1 200 ks – objem min. 120 l

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru/** (požadavek zadavatele) | **Specifikace dodavatele/**  (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Vhodné pro sběr komunálního a separovaného odpadu - plastu | | |
| Materiál nádoby | vysokohustotní polyethylen (HDPE) | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 120 l | ANO / NE |
| Výsyp | horní | ANO / NE |
| Barva nádoby | žlutá | ANO / NE |
| Odolnost materiálu nádoby | odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům | ANO / NE |
| Stěny | min. 3 mm | ANO / NE |
| Normy, certifikáty | ČSN EN 840, RAL GZ 951 | ANO / NE |
| Vnitřní stěny nádoby | hladké | ANO / NE |
| Kolečka nádoby | min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm,  s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou | ANO / NE |
| Nosnost nádoby | min. 52 kg včetně nádoby | ANO / NE |
| Víko | uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly | ANO / NE |
| Přední strana nádoby | hladká (bez prolisů) (z důvodu snadného umístění polepu) | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem „PLAST“ | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nápisem „PLAST“ v Braillově písmu | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem: MĚSTO HOLICE | ANO | ANO / NE |
| Jiné | materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.) | ANO / NE |

Sběrná nádoba na papírové odpady – 1 200 ks – objem min. 120 l

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru/** (požadavek zadavatele) | **Specifikace dodavatele/**  (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Vhodné pro sběr komunálního a separovaného odpadu - papíru | | |
| Materiál nádoby | vysokohustotní polyethylen (HDPE) | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 120 l | ANO / NE |
| Výsyp | horní | ANO / NE |
| Barva nádoby | modrá | ANO / NE |
| Odolnost materiálu nádoby | odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům | ANO / NE |
| Stěny | min. 3 mm | ANO / NE |
| Normy, certifikáty | ČSN EN 840, RAL GZ 951 | ANO / NE |
| Vnitřní stěny nádoby | hladké | ANO / NE |
| Kolečka nádoby | min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm,  s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou | ANO / NE |
| Nosnost nádoby | min. 52 kg včetně nádoby | ANO / NE |
| Víko | uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly | ANO / NE |
| Přední strana nádoby | hladká (bez prolisů) (z důvodu snadného umístění polepu) | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem „PAPÍR“ | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nápisem „PAPÍR“ v Braillově písmu | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem: MĚSTO HOLICE | ANO | ANO / NE |
| Jiné | materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.) | ANO / NE |

Sběrná nádoba na biologicky rozložitelný odpad – 100 ks – objem min. 120 l

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru/** (požadavek zadavatele) | **Specifikace dodavatele/**  (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Vhodné pro sběr komunálního a separovaného odpadu - BRO | |  |
| Materiál nádoby | vysokohustotní polyethylen (HDPE) | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 120 l | ANO / NE |
| Výsyp | horní | ANO / NE |
| Barva nádoby | hnědá | ANO / NE |
| Odolnost materiálu nádoby | odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům | ANO / NE |
| Stěny | min. 3 mm | ANO / NE |
| Normy, certifikáty | ČSN EN 840, RAL GZ 951 | ANO / NE |
| Větrací otvory v plášti nádoby | perforace po celé výšce nádoby na obou stranách | ANO / NE |
| Vnitřní stěny nádoby | hladké | ANO / NE |
| Kolečka nádoby | min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm,  s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou | ANO / NE |
| Nosnost nádoby | min. 52 kg včetně nádoby | ANO / NE |
| Víko | uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly | ANO / NE |
| Přední strana nádoby | hladká (bez prolisů) (z důvodu snadného umístění polepu) | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem „BIOODPAD“ | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nápisem „BIOODPAD“ v Braillově písmu | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem: MĚSTO HOLICE | ANO | ANO / NE |
| Jiné | materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.) | ANO / NE |

Sběrná nádoba na plastové odpady – 70 ks – objem min. 240 l

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru/** (požadavek zadavatele) | **Specifikace dodavatele/**  (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Vhodné pro sběr komunálního a separovaného odpadu - plastu | | |
| Materiál nádoby | vysokohustotní polyethylen (HDPE) | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 240 l | ANO / NE |
| Barva nádoby | žlutá | ANO / NE |
| Výsyp | horní | ANO / NE |
| Odolnost materiálu nádoby | odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům | ANO / NE |
| Stěny | min. 3,2 mm | ANO / NE |
| Normy, certifikáty | ČSN EN 840, RAL GZ 951 | ANO / NE |
| Vnitřní stěny nádoby | hladké | ANO / NE |
| Kolečka nádoby | min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm,  s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou | ANO / NE |
| Nosnost nádoby | min. 98 kg včetně nádoby | ANO / NE |
| Víko | uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly | ANO / NE |
| Přední strana nádoby | hladká (bez prolisů) (z důvodu snadného umístění polepu) | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem „PLAST“ | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nápisem „PLAST“ v Braillově písmu | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem: MĚSTO HOLICE | ANO | ANO / NE |
| Jiné | materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.) | ANO / NE |

Sběrná nádoba na papírový odpad – 70 ks – objem min. 240 l

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru/** (požadavek zadavatele) | **Specifikace dodavatele/**  (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Vhodné pro sběr komunálního a separovaného odpadu - papíru | | |
| Materiál nádoby | vysokohustotní polyethylen (HDPE) | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 240 l | ANO / NE |
| Barva nádoby | modrá | ANO / NE |
| Výsyp | horní | ANO / NE |
| Odolnost materiálu nádoby | odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům | ANO / NE |
| Stěny | min. 3,2 mm | ANO / NE |
| Vnitřní stěny nádoby | hladké | ANO / NE |
| Kolečka nádoby | min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm,  s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou | ANO / NE |
| Nosnost nádoby | min. 98 kg včetně nádoby | ANO / NE |
| Víko | uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly | ANO / NE |
| Přední strana nádoby | hladká (bez prolisů) (z důvodu snadného umístění polepu) | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem „PAPÍR“ | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nápisem „PAPÍR“ v Braillově písmu | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem: MĚSTO HOLICE | ANO | ANO / NE |
| Jiné | materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.) | ANO / NE |

Sběrná nádoba na kovový odpad – 15 ks – objem min. 240 l

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru/** (požadavek zadavatele) | **Specifikace dodavatele/**  (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Vhodné pro sběr komunálního a separovaného odpadu - kovu | | |
| Materiál nádoby | vysokohustotní polyethylen (HDPE) | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 240 l | ANO / NE |
| Barva nádoby | šedá | ANO / NE |
| Výsyp | horní | ANO / NE |
| Odolnost materiálu nádoby | odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům | ANO / NE |
| Stěny | min. 3,2 mm | ANO / NE |
| Vnitřní stěny nádoby | hladké | ANO / NE |
| Kolečka nádoby | min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm,  s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou | ANO / NE |
| Nosnost nádoby | min. 98 kg včetně nádoby | ANO / NE |
| Víko | uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly | ANO / NE |
| Přední strana nádoby | hladká (bez prolisů) (z důvodu snadného umístění polepu) | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem „KOVY“ | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nápisem „KOVY“ v Braillově písmu | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem: MĚSTO HOLICE | ANO | ANO / NE |
| Jiné | materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.) | ANO / NE |

Sběrná nádoba na plastové odpady s horním výsypem – 5 ks – objem min. 1 100 l

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru/**  (požadavek zadavatele) | **Specifikace dodavatele/**  (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Vhodné pro sběr komunálního a separovaného odpadu – plastu | | |
| Materiál nádoby | vysokohustotní polyethylen (HDPE) | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 1 100 l | ANO / NE |
| Barva nádoby | žlutá | ANO / NE |
| Výsyp | horní | ANO / NE |
| Odolnost materiálu nádoby | odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům | ANO / NE |
| Vnitřní stěny nádoby | hladké | ANO / NE |
| Kolečka nádoby | průměr min. 200 mm, min. 4 ks,  odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům | ANO / NE |
| Brzdy koleček | ANO | ANO / NE |
| Nosnost nádoby | min. 450 kg včetně nádoby | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem „PLAST“ | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nápisem „PLAST“ v Braillově písmu | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem: MĚSTO HOLICE | ANO | ANO / NE |
| Jiné | materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.) | ANO / NE |

Sběrná nádoba na papírové odpady s horním výsypem – 5 ks – objem min. 1 100 l

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru/** (požadavek zadavatele) | **Specifikace dodavatele/**  (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Vhodné pro sběr komunálního a separovaného odpadu – papíru | | |
| Materiál nádoby | vysokohustotní polyethylen (HDPE) | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 1 100 l | ANO / NE |
| Barva nádoby | modrá | ANO / NE |
| Výsyp | horní | ANO / NE |
| Odolnost materiálu nádoby | odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům | ANO / NE |
| Vnitřní stěny nádoby | hladké | ANO / NE |
| Kolečka nádoby | průměr min. 200 mm, min. 4 ks,  odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům | ANO / NE |
| Brzdy koleček | ANO | ANO / NE |
| Nosnost nádoby | min. 450 kg včetně nádoby | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem „PAPÍR“ | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nápisem „PAPÍR“ v Braillově písmu | ANO | ANO / NE |
| Nádoba opatřena nesmyvatelným nápisem: MĚSTO HOLICE | ANO | ANO / NE |
| Jiné | materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.) | ANO / NE |

**Velkoobjemový kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 1 ks – objem min. 9 m3**

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru**  (požadavek zadavatele) | **Specifikace dodavatele/**  (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Vhodné pro sběr separovaného odpadu – biologicky rozložitelný odpad | | |
| Typ | AVIA | ANO / NE |
| Materiál nádoby | ocelový plech | ANO / NE |
| Tloušťka materiálu | min. 3,5 mm boky, min. 5 mm podlaha | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 9 m3 | ANO / NE |
| Rozteč ližin (vnitřní) | cca 95 cm | ANO / NE |
| Vnější rozteč rolen | cca 106 cm | ANO / NE |
| Pro výšku háku | cca 1 m | ANO / NE |
| Barva nádoby | oranžová | ANO / NE |
| Šířka (vnější) | cca 2,0 m | ANO / NE |
| Délka (vnější) | cca 3,9 - 4,0 m | ANO / NE |
| Výška (vnější) | cca 1,5 m | ANO / NE |
| Bočnice | sklopné po obou stranách | ANO / NE |
| Vrata | vzadu, dvoudílné, otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v otevřené poloze, přední čelo plné | ANO / NE |

**Velkoobjemový kontejner na objemný odpad – 1 ks – objem min. 9 m3**

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru** (požadavek zadavatele) | **Specifikace dodavatele/**  (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Vhodné pro sběr separovaného odpadu – objemný odpad | | |
| Typ | AVIA | ANO / NE |
| Materiál nádoby | ocelový plech | ANO / NE |
| Tloušťka materiálu | min. 3 mm boky, min. 4 mm podlaha | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 9 m3 | ANO / NE |
| Rozteč ližin (vnitřní) | cca 95 cm | ANO / NE |
| Vnější rozteč rolen | cca 106 cm | ANO / NE |
| Pro výšku háku | cca 1 m | ANO / NE |
| Barva nádoby | modrá | ANO / NE |
| Šířka (vnější) | cca 2,0 m | ANO / NE |
| Délka (vnější) | cca 3,9 - 4,0 m | ANO / NE |
| Výška (vnější) | cca 1,5 m | ANO / NE |
| Bočnice | sklopné po obou stranách | ANO / NE |
| Vrata | vzadu, dvoudílné, otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v otevřené poloze, přední čelo plné | ANO / NE |

Interiérové trojkoše na tříděný odpad (plast, papír, sklo) – 8 ks – 3x 40 l

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru/** (požadavek zadavatele) | **Specifikace dodavatele/**  (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Vhodné pro sběr separovaného odpadu – plastu, papíru, skla | | |
| Materiál nádoby | vysokohustotní polyethylen (HDPE) | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 3 x 40 l | ANO / NE |
| Barva nádoby | žlutá/modrá/zelená | ANO / NE |
| Počet vhozů | 3 | ANO / NE |
| Opatřeno vyjímatelnými vložkami | ANO | ANO / NE |
| Výsyp | horní | ANO / NE |
| Odolnost materiálu nádoby | odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům | ANO / NE |
| Vnitřní stěny nádoby | hladké | ANO / NE |
| Každá nádoba opatřena příslušným popisem (plast, papír, sklo) | ANO | ANO / NE |
| Jiné (v případě HDPE) | materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.) | ANO / NE |

Venkovní trojkoše na tříděný odpad (plast, papír, sklo) – 8 ks – 3x 40 l

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru/** (požadavek zadavatele) | **Specifikace dodavatele/**  (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Vhodné pro sběr separovaného odpadu – plastu, papíru, skla | | |
| Materiál nádoby | pozinkovaný plech | ANO / NE |
| Objem nádoby | min. 3 x 40 l | ANO / NE |
| Tloušťka materiálu | min. 2 mm | ANO / NE |
| Barva nádoby | žlutá/modrá/zelená | ANO / NE |
| Počet vhozů | 3 | ANO / NE |
| Opatřeno vyjímatelnými vložkami | ANO | ANO / NE |
| Opatřeno bočnímu dvířky se zámkem | ANO | ANO / NE |
| Odolnost materiálu nádoby | odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, chemickým a biologickým vlivům | ANO / NE |
| Vnitřní stěny nádoby | hladké | ANO / NE |
| Každá nádoba opatřena příslušným popisem (plast, papír, sklo) | ANO | ANO / NE |

Uvedené požadavky na provedení, výbavu a parametry jsou pro účastníka závazné, minimálně požadované a musí být každým účastníkem splněny. Účastník může nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry, než jsou stanovená minima, nesmí ale překročit požadavky zadavatele na maximální hodnoty plnění, pokud jsou stanoveny.

Pokud bude účastníkem navrženo odlišné provedení s nevyhovujícími nebo nižšími parametry, které těmto základním technickým podmínkám nevyhovují, vyhrazuje si zadavatel právo tuto nabídku vyřadit a účastníka následně vyloučit.

V ………..… dne………..

……………………………………

jméno, příjmení, podpis

osoby oprávněné jednat za uchazeče